ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ № ___-ЮЛ/ТС
г.  Одинцово







 «__» _______ 201_ года                   
Общество с ограниченной ответственностью «» (ООО «Эксплуатирующая компания «Довиль»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» («РСО»), в лице Генерального директора Чуркина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ____________________, собственник домовладения по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Озерная, д. __, кв. __, именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице ______________________, действующего на основании _________ с другой стороны, заключили настоящий Договор теплоснабжения (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Ресурсоснабжающая организация» (далее «РСО») обязуется поставить тепловую энергию на границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по присоединенным тепловым сетям, а «Абонент» обязан принять и оплатить тепловую энергию и теплоноситель, невозвращенный в тепловую сеть «РСО», соблюдая режим потребления тепловой энергии.

1.2. «Абонент» обязуется соблюдать режим потребления тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и систем теплоснабжения и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии, оплачивать тепловую энергию и использованный теплоноситель в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также соблюдает  другие условия, предусмотренные настоящим Договором.

1.3. При выполнении настоящего Договора, а также по всем вопросам, не указанным в настоящем Договоре, стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг", Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ № 115 от 24 марта 2003 г., Методикой определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России № 105 от 06.05.2000 г., Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России № 88 от 11.06.2003 г.
1.4. Термины и определения в Договоре принимаются согласно Гражданскому кодексу РФ, Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг", Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), Постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
2. ПОРЯДОК УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
2.1. Учёт отпускаемой «Абоненту» тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", на основании показаний приборов коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя, установленных на границе раздела тепловых сетей «Абонента» и «РСО» - в точке поставки. Точки поставки тепловой энергии определены в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности  между «РСО» и «Абонентом» (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.2. Приборы коммерческого учёта приобретаются «Абонентом» и устанавливаются специализированной организацией на тепловом узле. Приборы учёта проходят государственную поверку и пломбируются в сроки, установленные заводом-изготовителем. 

Установка приборов учета производится с обязательным согласованием проекта на их установку с «РСО». Допуск в эксплуатацию узлов учета производится «РСО» с составлением соответствующего двухстороннего акта.

2.3. В случае отсутствия приборов учёта, определение количества отпущенной тепловой энергии до момента их установки,  производится расчётным путём по нормативам потребления коммунальных услуг, установленным Министерством ЖКХ Московской области, в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (для жилых помещений),  на основании расчетных тепловых нагрузок (для нежилых помещений).

2.4. При выходе из строя приборов узла учёта, истечения их срока поверки, снятия их на поверку, ремонте, замене, или возникновения сомнений в правильности их показаний «РСО», в течение суток, сообщает об этом «Абоненту». При этом, учёт потреблённой тепловой энергии осуществляется расчётным путём в соответствии с п.2.3 Договора и/или в соответствии с разделом IV Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя".

Узел учета считается вышедшим из строя в случае:

               - отсутствия результатов измерений;

- несанкционированного вмешательства в его работу;

- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;

- механического повреждения приборов и элементов узла учета;

- работы любого из приборов учета за пределами норм точности.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  «РСО» И «АБОНЕНТА»
3.1. «РСО» обязана:
3.1.1. Поставить «Абоненту» тепловую энергию и теплоноситель в количестве и  с тепловыми нагрузками, установленными в Приложение №3 к настоящему Договору, по каждой точке поставки. 

Бесперебойная подача тепловой энергии  для нужд отопления и вентиляции осуществляется в течение отопительного периода, начало и окончание которого устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, решением уполномоченных органов местного самоуправления. 

3.1.2. Поддерживать среднесуточную температуру подающей сетевой воды на коллекторе источника теплоты в системе отопления в соответствии с температурным графиком (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.1.3. Поддерживать давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, на границе раздела эксплуатационной ответственности сторон, обеспечивающее надлежащее функционирование системы теплопотребления объектов «Абонента» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.1.4. Принимать участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию узлов учета, установленных «Абонентом».

3.1.5. При проведении плановых работ по ремонту тепловых сетей, связанных с отключением потребителя тепловой энергии,  заблаговременно, но не менее чем за 10 дней, предупреждать «Абонента» о сроках начала и продолжительности отключения.

3.1.6. При производстве внеплановых работ по ремонту тепловых сетей, связанных с отключением потребителей тепловой энергии, уведомлять «Абонента» о причинах, начале и сроках перерывов в подаче тепловой энергии за 24 часа в любое время года, уведомлять по факту - при производстве аварийных работ, требующих принятия безотлагательных мер, с последующим оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

3.1.7. В случае несоблюдения «РСО»  параметров качества теплоснабжения, а также в случае неисполнения порядка согласования и превышения согласованных сроков ограничения режимов потребления «РСО» несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.2. «РСО» имеет право:
3.2.1.   Осуществлять контроль соблюдения «Абонентом» условий настоящего Договора.

3.2.2.  Осуществлять контроль за соблюдением со стороны «Абонента» количества потребления тепловой энергии.

3.2.3.  Требовать для себя беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением, в срок не более чем через 3 рабочих дня со дня предварительного уведомления) к теплопотребляющему оборудованию, необходимой технической и оперативной документации «Абонента» для: 

- контроля соблюдения установленных режимов и согласованных объемов потребления тепловой энергии;

-  проведения замеров по определению качества и количества поставляемой тепловой энергии и теплоносителя;

-  проведения мероприятий по прекращению (ограничению) потребления тепловой энергии в связи с нарушением «Абонентом» условий Договора;

-  проведения проверки установленных режимов теплопотребления в нештатных ситуациях – в любое время суток.

3.2.4. Отключать и опломбировывать самовольно присоединенные к тепловым сетям «Абонента» теплопотребляющие установки и предъявлять «Абоненту» претензии и санкции, установленные законодательством РФ.

3.2.5. Устанавливать и оформлять нарушения, допущенные «Абонентом» при пользовании тепловой энергией, соответствующим Актом. 

3.2.6. Вводить ограничения подачи или прекратить подачу тепловой энергии «Абоненту» по предписанию органов государственного энергетического надзора. После выполнения предписания возобновить подачу тепловой энергии.

3.2.7. Прекратить или ограничить подачу тепловой энергии в следующих случаях:

-возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

-возникновение стихийных бедствий и/или чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий; 

-выявление  фактов бездоговорного потребления тепловой энергии и/или теплоносителя;

-неудовлетворительного технического состояния систем теплопотребления, угрожающего аварией или создающего угрозу для жизни граждан, на основании акта полномочного надзорного органа;
-для проведения планово-предупредительных и внеплановых ремонтов оборудования и/или тепловых сетей и/или подключения новых объектов;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.2.8. При наличии у «Абонента» задолженности по оплате тепловой энергии в размере, превышающем размер платы за более чем один расчетный период «РСО» вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения.

До введения ограничения подачи тепловой энергии «РСО» предупреждает в письменной форме «Абонента» о возможности введения указанного ограничения в случае неуплаты задолженности до истечения второго расчетного периода.
3.2.9. «РСО» имеет право отказаться от исполнения договора полностью при наличии у «Абонента» признанной им по акту сверки или подтвержденной решением суда задолженности перед «РСО» за поставленную тепловую энергию и теплоноситель в размере, превышающей стоимость поставленной тепловой энергии и теплоносителя за 3 расчетных периода (3 расчетных месяца).

3.3. «Абонент» обязан:
3.3.1. Производить ежемесячно  расчеты  за  тепловую  энергию и невозвращенный в сеть теплоноситель «РСО» в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора «Расчеты за пользование тепловой энергией».

3.3.2. При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема системы с учетом объема разводящих теплопроводов систем.

Сверхнормативная утечка или самовольный водоразбор из системы отопления, при обнаружении их в системах теплопотребления, принадлежащих «Абоненту», определяются комиссией в составе представителей «РСО» и «Абонента» с составлением соответствующего двухстороннего акта и оплачивается в соответствии с п.5.5 настоящего договора. 
Общий объем утечки и потери теплоносителя определяются за все время с момента установления «РСО» факта обнаружения утечки, оформленного Актом, и до ее устранения. Если момент образования утечки установить невозможно, то период начала утечки определяется со дня подачи теплоносителя в тепловые сети «Абонента».

3.3.3. Немедленно извещать телефонограммой «РСО» об авариях и нарушениях, возникающих в системах теплопотребления «Абонента», отключениях и ремонте тепловых сетей и теплопотребляющих установок «Абонента» при их повреждении с указанием причин и времени отключения. Обеспечивать ремонт поврежденного участка или системы теплоснабжения своими силами и средствами. 

3.3.4. При ограничении или прекращении подачи тепловой энергии принимать меры по предотвращению замерзания теплоносителя в системах теплоснабжения при температуре наружного воздуха ниже 0°С.

3.3.5. Соблюдать требования действующих нормативно-технических документов по охране тепловых сетей,  не допускать утечки и водоразбора теплоносителя из системы отопления.

3.3.6. Включать системы теплопотребления или их отдельные части после летнего ремонта, а также новые объекты с разрешения «РСО» только при наличии акта готовности или акта приемки соответствующей комиссией.

3.3.7. Выполнять в установленные сроки требования «РСО» об устранении нарушений режимов потребления тепловой энергии. 

3.3.8. При наличии автоматизированной системы коммерческого учета (узла коммерческого учёта, информация которого может передаваться и отображаться у диспетчера), учет потребленной тепловой энергии производится по данным автоматизированной системы.

3.3.9. Проводить ежегодно необходимый ремонт внутренних тепловых систем, оборудования и контрольно-измерительных приборов или их замену. Своими силами или с привлечением сторонних специализированных предприятий производить промывку внутренних систем теплопотребления согласно предписаниям «РСО» и нормативных документов.
Пуск в работу систем отопления при наступлении отопительного сезона производится только с разрешения «РСО» при отсутствии задолженности «Абонента» по оплате отпущенной ранее тепловой энергии и использованного теплоносителя.

3.3.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ персоналу «РСО» в любое время суток к тепловым установкам и приборам учета тепловой энергии и теплоносителя для:

-допуска тепловых установок «Абонента» в эксплуатацию;

-контроля  над  установленным режимом теплопотребления;

-проверки состояния тепловых сетей. 

3.3.11. Предоставлять, по требованию «РСО», необходимую документацию и данные для расчетов и уточнения тепловой нагрузки.

3.3.12. Извещать письменно в течение 10 календарных дней «РСО»:

-об изменении общей отапливаемой площади жилых помещений.
3.3.13. Не допускать в охранных зонах инженерных сетей, обеспечивающих работу котельных, возведение построек, складирование материалов, деревопосадок, производство земляных работ. 

3.3.14. Производить с «РСО», не реже 1 раза в квартал, сверку задолженности по оплате за потребленную тепловую энергию по настоящему Договору, с оформлением двустороннего акта сверки. Акт сверки  расчетов  считается  согласованным обеими сторонами, в случае неполучения ответа в течение  10  рабочих  дней после его направления стороне.

3.4. «Абонент» имеет право:
3.4.1. Заявлять в «РСО» об ошибках, обнаруженных в платежном документе, и требовать их переоформления (исправления). Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает от обязанности оплатить в установленный срок платежный документ.

3.4.2. В письменном виде вызывать представителей «РСО» для рассмотрения жалоб на теплоснабжение и оформления актов по фактам и причинам нарушения договорных обязательств. 

3.5. «Абонент» не имеет права:
3.5.1. Производить подключение дополнительной тепловой мощности  к системе теплоснабжения без получения технических условий и письменного разрешения на дополнительную тепловую мощность от «РСО», а также без внесения соответствующих изменений в существующий договор.
3.5.2. Подключать субабонентов без письменного согласия «РСО».
4.  ТАРИФЫ  НА  ТЕПЛОВУЮ  ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
4.1. Расчет за переданную тепловую энергию и невозвращенный в сеть «РСО» теплоноситель  производится по тарифам, установленным решением регулирующих органов. Тарифы вводятся в действие с момента их утверждения и введения в действие указанным органом.

4.2. Изменение тарифа в период действия настоящего Договора не требует его переоформления.

5. РАСЧЕТЫ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
5.1. Оплата поставляемой (продаваемой) в расчетном месяце Тепловой энергии и теплоносителя производится «Абонентом» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «РСО» .
5.2. «Абонент» самостоятельно получает платежные документы в «РСО» до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Неполучение «Абонентом» платежных документов от «РСО» не освобождает его от исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате потребленной Тепловой энергии и теплоносителя за расчетный месяц в установленные настоящим Договором сроки. 
5.3. «Абонент» в течение 5-ти рабочих дней после их получения  обязан произвести оплату   или сообщить письменно о наличии разногласий. В случае неполучения «РСО» со стороны «Абонента» письменных разногласий в указанные сроки, обязательства «РСО» считаются надлежаще исполненными.  Обязанность «Абонента» по оплате Тепловой энергии и теплоносителя считается исполненной после поступления денежных средств на расчетный счет «РСО».
5.4. «Абонент» ежемесячно производит расчеты с «РСО» путем перечисления до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем) платы за поставленную «Абоненту» тепловую энергию и теплоноситель в адрес «РСО».

5.5. «Абонент» дополнительно оплачивает стоимость отпущенной тепловой энергии и теплоносителя в следующих случаях:

-  самовольного пуска в работу систем теплопотребления;

- самовольного подсоединения объектов,  других организаций (бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя).

- сверхнормативной утечки теплоносителя из сетей и систем теплопотребления «Абонента»;
- самовольного увеличения тепловых нагрузок.

При этом стоимость использованной тепловой энергии и теплоносителя  рассчитывается за весь период со дня начала их фактического потребления. Если дату начала использования установить невозможно, то расчет стоимости производится с начала отопительного сезона.
5.6.Тепловая энергия и теплоноситель, использованные «Абонентом» при ремонтах и  испытаниях в собственных сетях и оборудовании, подлежат оплате по действующим тарифам. Количество такой тепловой энергии и теплоносителя определяется на основании оформленных двусторонних актов между сторонами по настоящему Договору. 

5.8. За неоплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг «Абонент» оплачивает «РСО» пени в следующем размере (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ; п. 159 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354):

 1) за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 90 календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения 90 календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в 90-дневный срок оплата не произведена, - 1/300 ключевой ставки Банка России на день фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы;

 2) за каждый день просрочки начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты - 1/130 ключевой ставки Банка России на день фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы. 

5.9. Расходы «РСО», понесенные в связи с выполнением внеплановых работ по вызову «Абонента», а также на внеплановые и производственные по вызову  «Абонента» отключения и подключения теплопотребляющих установок «Абонента», оформленные и согласованные, оплачиваются на основании отдельно оформляемых платежных документов по фактически подтвержденным затратам «РСО».
5.10. Оплата стоимости потребленной «Абонентом» тепловой энергии и теплоносителя считается произведенной надлежащим образом при условии поступления в сроки, установленные  в п. 5.4. настоящего договора, на расчетный счет  «РСО» всей суммы за потребленную «Абонентом» тепловую энергию и теплоноситель в расчетном месяце.

5.11. В случае отсутствия в платежных документах «Абонента» в поле «назначение платежа» указания на период оплаты, «РСО» имеет право определять период и вид платежа самостоятельно. 
5.12. Если «Абонент» является юридическим лицом, то по окончании расчетного месяца «РСО» направляет  «Абоненту» два экземпляра подписанного со своей стороны Акта об объеме поставленной тепловой энергии. «Абонент», в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, подписывает его и один экземпляр возвращает «РСО», или в тот же срок направляет мотивированный отказ от его подписания. «РСО» обязана направить  «Абоненту» счет-фактуру на всю сумму потребленной Тепловой энергии и теплоносителя в Расчетном периоде  в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ.

В случае неполучения «РСО» в указанный выше срок подписанного «Абонентом» Акта об объеме поставленной тепловой энергии или мотивированного отказа от его подписания, оформляется акт в одностороннем порядке с соответствующей отметкой,  после чего Тепловая энергия считается поставленной «Абоненту» в объеме, указанном в акте, и у «Абонента» возникает обязанность по ее оплате.
6.  ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, на время действия данных обстоятельств.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, не существовавшие в момент подписания Договора, наступление и действие которых Стороны не могли предусмотреть, предотвратить и преодолеть, в том числе: наводнение, землетрясение, пожар, другие стихийные бедствия, террористический акт, война и военные действия, блокада, забастовка и т. п.

6.3. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации.

6.4. «РСО» не несет ответственности перед «Абонентом» за нарушение режимов поставки и прекращение (ограничение) подачи тепловой энергии, которые произошли по вине «Абонента» или в результате ненадлежащего исполнения «Абонентом» своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Если в результате действий «Абонента», а также аварий в теплопотребляющих установках или тепловых сетях «Абонента» имел место недоотпуск тепловой энергии другим абонентам «РСО», либо причинён ущерб «РСО», ответственность по возмещению причинённых убытков (реальный ущерб) возлагается на «Абонента».

6.5. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при заключении, исполнении или расторжении Договора, разрешаются путем переговоров. В случае не урегулирования споров путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. 
6.6. Стороны обязуются сообщать письменно в течение 10 календарных дней об изменениях своих реквизитов: юридического и почтового адресов, банковских реквизитов, наименования, формы собственности, открытии новых расчетных счетов (закрытии прежних), реорганизации (в любой форме) и других  данных, влияющих на надлежащее исполнение Договора.

6.7. В случае присоединения, с письменного согласия «РСО», к сетям «Абонента» субабонентов, в пределах разрешенной тепловой мощности, а также при изменении договорных величин потребления тепловой энергии, стороны вносят изменения в настоящий договор. Все вновь составленные сторонами Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

6.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.9. «Абонент» обязан, при продаже или отчуждении иным образом своих объектов, предназначенных для непосредственного участия в теплоснабжении «Абонента», изменении назначения занимаемого здания, сооружения, помещения сообщать письменно об этом в «РСО» не позднее, чем за 30 дней до данного обстоятельства. 

6.10. «Абонент» обязан в 10-дневный срок с даты фактического отчуждения объектов, оборудования, участвующего в передаче, распределении и/или потреблении тепловой энергии, произвести с «РСО» полный расчет (оплату) стоимости тепловой энергии и теплоносителя, а также пени, процентов за нарушение сроков оплаты ранее принятых тепловой энергии и теплоносителя.

6.11. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. О расторжении договора Стороны обязаны уведомлять друг друга письменно не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора, за исключением случаев, когда расторжение договора производится по  инициативе «РСО» при выводе источников тепловой энергии (котельных), а также тепловых сетей в ремонт и/или из эксплуатации. Расторжение договора в данном случае производится с даты вывода источника теплоты и/или тепловых сетей в ремонт и/или из эксплуатации.

6.12. При прекращении действия настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего договора, «Абонент» обязан выполнить действия, направленные на прекращение потребления тепловой энергии. В противном случае настоящий договор продолжает действовать до момента прекращения потребления тепловой энергии в точке поставки, и составления соответствующего Акта между «Абонентом» и  «РСО» о факте прекращения потребления тепловой энергии в точке поставки.

7.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами  и действует бессрочно.
7.2. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у «РСО», второй - у «Абонента».
7.3. Если одной из Сторон, до окончания срока действия Договора, вынесено предложение о заключении нового договора, то отношения Сторон до его заключения регулируются настоящим Договором. Такое предложение должно быть письменно оформлено и получено Стороной.
7.4. Для постоянной связи с «РСО» и согласования различных вопросов «Абонент» назначает своего представителя, ответственного за тепловое хозяйство, либо осуществляет эти обязанности самостоятельно 
___________________________________________________________телефон________________
(Ф.И.О. ответственного лица)
Приложения:
1. Температурный график.
2. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности  между «РСО» и «Абонентом». 
3. Договорные величины потребления.
4. Акт приемки (передачи) узла учета тепла в эксплуатацию. 

5. Порядок определения количества тепловой энергии и теплоносителя.

8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН И ИХ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
	

	«РСО»
	«Абонент»

	Сокращенное наименование юрид. лица
	ООО «ЭК «Довиль»
	

	Юридический адрес
	143005, Московская обл., 
г. Одинцово, ул. Озерная, д.1Б 
	

	Почтовый адрес
	
	

	ОГРН
	1085032006520
	

	ИНН/КПП
	5032190353/503201001
	

	ОКПО
	86671904
	

	Телефон
	8(495)925-73-73,925-73-74
	

	Факс
	8(495)925-73-73
	

	e-mail
	info@dovil.ru
	

	Платежные реквизиты
	
	

	Банк
	ПАО «Сбербанк» г. Москва
	

	БИК
	044525225
	

	Корреспондентский счет
	30101810400000000225
	

	Расчетный счет
	40702810040000013973
	

	РСО:

Генеральный директор

ООО «ЭК «Довиль»
Абонент:
___________________________
_________________________ /Чуркин В.Н./
____________________/________/ 

	


Приложение № 1 

к договору поставки тепловой энергии

 № ___-ЮЛ/ТС от «__» __________ 201_г.
Температурный график

	Среднесуточная температура наружного воздуха
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе (от котельной) при расчетной температуре
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе при расчетной температуре
	Температура воды в отопительную систему при расчетной температуре
	Температура воды из отопительной системы при расчетной температуре

	Тнв
	Т = 110-70о С
	Т = 95-70оС

	+8
	70
	32,5
	42
	36

	+6
	70
	33,8
	44
	39

	+4
	70
	35,1
	47
	41

	+3
	70
	36,4
	49
	41

	+2
	70
	37,7
	51
	42

	0
	70
	39,0
	55
	45

	-1
	70
	42,0
	57
	46

	-2
	70
	47,0
	59
	47

	-3
	70
	48,3
	60
	48

	-4
	70
	49,4
	62
	49

	-5
	71,7
	49,8
	64
	51

	-6
	72,8
	50
	65
	52

	-7
	74,5
	50,2
	67
	52

	-8
	76
	51,1
	68
	53

	-9
	78
	52
	70
	54

	-10
	81
	52,8
	71,5
	55

	-11
	82,5
	53,9
	73
	56

	-12
	84
	55
	75
	57

	-13
	85,8
	56
	76
	58

	-14
	88
	57
	77
	59

	-15
	90
	58,2
	79
	60

	-16
	92
	58
	80
	61

	-17
	93,7
	59
	82
	62

	-18
	95,7
	60
	83,5
	63

	-19
	98
	62
	85
	64

	-20
	100
	64
	86
	65

	-21
	102
	63,5
	88
	66

	-22
	104
	64
	90
	67

	-23
	104,5
	64,5
	92
	68

	-24
	105
	65
	93
	69

	-25
	105,5
	66
	95
	70

	-26
	106
	67
	95
	70

	-27
	108
	68
	95
	70

	-28
	110
	70
	95
	70

	РСО:

Генеральный директор

ООО «ЭК «Довиль»

Абонент:

____________________________

_________________________ /Чуркин В.Н./

____________________/_________/ 


	


Приложение № 2    

к договору поставки тепловой энергии

 № __-ЮЛ/ТС от «__» ___________ 201_г.

Акт

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

по теплоснабжению

ООО «ЭК «Довиль», именуемое в дальнейшем «РСО», в лице Генерального директора Чуркина Вячеслава Николаевича, действующего на основании  Устава, и _____________________, собственник домовладения по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Озёрная,  д. __, кв. __,  именуемый в дальнейшем «Абонентом», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны,  составили настоящий акт о том, что границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по системе теплоснабжения является точка присоединения теплового счётчика марки ________________ к вентилю гребёнки теплоснабжения в котельной дома _____ по ул. Озёрной. 

Схема присоединения:
Зоны эксплуатационной ответственности распределяются:

- от точки присоединения к вентилю гребёнки трубопровода отопления - система внутреннего отопления, включая приборы учёта и нагревательные приборы – на «Абонента»;

- от точки присоединения к вентилю гребёнки отопления до отопительного котла, включая сам котёл – на «РСО».
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах: 1-й «Абоненту», 2-й – для «РСО».
	РСО:

Генеральный директор

ООО «ЭК «Довиль»
	Абонент:

___________________________

	_________________________ /Чуркин В.Н./
	____________________/__________/ 




Приложение № 3    

к договору поставки тепловой энергии

 № ___-ЮЛ/ТС от «__» _________ 201_г.
	Договорные величины потребления.

	Плановый расход тепловой энергии на отопление Qo, Гкал. Отопительный период 2016-2017г.

	наименование объекта
	Проектные нагрузки на отопление,  Гкал/час
	Проектные нагрузки на вентиляцию,  Гкал/час
	Проектные нагрузки на ГВС,  Гкал/час
	Расход тепловой энергии на отопление Qo, Гкал 
	итого суммарный расход энергии на отопление

	№ п/п
	№ домовладениясогласно внутренней нумерации
	почтовый адрес
	
	
	
	 количество выработанной за расчетный период по месяцам
	

	
	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	
	
	
	
	
	
	31
	28
	31
	30
	15
	-
	-
	-
	-
	15
	30
	31
	 

	1
	
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плановый расход тепловой энергии Qo, по месяцам, Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПЛАНОВОЕ ГОДОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, Гкал 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	РСО:

Генеральный директор

ООО «ЭК «Довиль»
	Абонент:
______________________

	_________________________ /Чуркин В.Н./
	____________________/____________/ 



Приложение № 4

к договору поставки тепловой энергии

 № ___-ЮЛ/ТС от «__» _________ 201_ г.

Акт 

приемки (передачи) узла учёта тепла в эксплуатацию

ООО «ЭК «Довиль», именуемое в дальнейшем «РСО», в лице Генерального директора Чуркина Вячеслава Николаевича, действующего на основании  Устава с одной стороны, и ____________________________ собственник кв.__ в доме № __ по ул. Озёрная в г. Одинцово,  именуемый в дальнейшем «Абонентом», в лице ______________, действующего на основании __________ с другой  стороны,   составили настоящий акт о том, что в котельной дома № __ по ул. Озёрной, на гребёнке теплоснабжения, обеспечивающей подачу теплоносителя в квартиру № __, установлен  прибор учёта тепла  – счётчик марки ______ заводской номер __________  с показанием на «__» __________ 201_ г. – 0,000 kWh .
Приборы в исправном рабочем состоянии, опломбированы свинцовой пломбой с оттиском в/т _____.

	РСО:

Генеральный директор

ООО «ЭК «Довиль»
	Абонент:

_______________________

	_________________________ /Чуркин В.Н./
	____________________/___________/ 


Приложение № 5

к договору поставки тепловой энергии

 № ___-ЮЛ/ТС от «__»____________ 201_г

Порядок

определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя

при наличии и отсутствии приборов учета

1. Термины и определения.

Предлагаемые термины и определения приняты только для настоящей Методики.

Виды тепловых нагрузок - Отопительная, вентиляционная, кондиционирование воздуха, технологическая, сушка, горячее водоснабжение.
Водосчетчик - Измерительный прибор, предназначенный для измерения объема (массы) воды (жидкости), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное  направлению  скорости потока.

Время работы приборов - Интервал времени, за который на основе показаний приборов учета ведется учет тепловой  энергии и массы (или  объема) теплоносителя, а также контроль его температуры и давления.

Граница балансовой принадлежности тепловых сетей - Линия раздела элементов тепловых сетей между владельцами по признаку собственности, аренды или   полного хозяйственного ведения.

Открытая водяная система теплоснабжения - Водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или полностью отбирается из системы для нужд потребителей.

Закрытая водяная система теплоснабжения
- Система теплоснабжения,  в   которой вода, циркулирующая в тепловой сети, из сети  не отбирается.

Зависимая схема подключения системы теплопотребления
 - Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель (вода) из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплопотребления.

Независимая схема подключения системы теплопотребления - Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте потребителя, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в  системе теплопотребления.

Расход теплоносителя - Масса (объем) теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени.

Система теплоснабжения - Совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления.

Система теплопотребления  - Комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями.

Тепловая сеть - Совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии.

Тепловой пункт (ТП) - Комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя  по видам теплового потребления.

Теплопотребляющая установка – Комплекс устройств,  использующих теплоту для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и технологических нужд.

Теплоснабжение - Обеспечение потребителей тепловой энергией.

Теплосчетчик - Прибор или комплект приборов (средство измерения), предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.

Тепловычислитель - Устройство, обеспечивающее расчет количества теплоты на основе входной информации о массе, температуре и давлении теплоносителя.

Условные обозначения

Параметры
t – температура, оС 

G - масса воды, т;

V- объем воды, м3;

Q - тепловая энергия, Гкал

τ – время, ч;

Расчет количества массы теплоносителя G на основании показаний водосчетчиков, фиксируемых в объемных единицах  V  производится по формуле:
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где:

Vгв – объем горячей воды, по расходомеру за расчетный период, м3; 

ρ – плотность горячей воды  принимается равной  1 т/ м3.

Индексы
1 - подающий трубопровод;   2 - обратный трубопровод;       
                    
п - подпитка;                             хв - холодная вода;            

гв - горячее водоснабжение.

2. Порядок определения количества тепловой энергии по приборам учета.

2.1. Количество тепловой энергии, полученное водяными системами теплопотребления, определяется по формуле:
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где:

QИ – тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика;

QП – тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до места установки узла учета. Учитываются, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

с – теплоемкость теплоносителя, ккал/кг((С;

GП – масса воды, израсходованная потребителем на подпитку систем отопления, определяется по показаниям водосчетчика (для независимых систем);

GГВ – масса теплоносителя, израсходованная потребителем на водоразбор, определяется по показаниям водосчетчика (для открытых систем теплопотребления);

GУ – масса утечки теплоносителя в системах теплопотребления.

t2 – температура воды на выводе обратного трубопровода;

tХВ – температура холодной воды на источнике тепла.

2.2. Определение количества тепловой энергии по приборам учета, измеряющим только массу (объем) теплоносителя.

Если у Абонента на узле учета отсутствует измерение температур теплоносителя, то следует использовать температуры, указанные в температурном графике, по которому подключен потребитель:
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где:

t1,2 – температура в подающем и обратном трубопроводе, (С;

G1 – масса теплоносителя в системе теплопотребления, т;

с – теплоемкость теплоносителя, равная 1 ккал/кг((С.

2.3. Определение количества тепловой энергии, потребленной на нужды горячего водоснабжения.

2.3.1. Для определения расхода тепловой энергии, потребленной для нужд горячего водоснабжения при наличии водосчетчиков на подающей и циркуляционных линиях, количество тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения может быть определено по формуле:
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или:
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где:

Gгв – масса горячей воды, по расходомеру на подающей линии за расчетный период, т;

Gц  – масса циркуляционной воды, по расходомеру на циркуляционной линии за расчетный период, т;

 с    – теплоемкость теплоносителя, ккал/кг((С;

tгв    – температура горячей воды, °С;

tц     – температура циркуляционной воды, °С;

tхв  – температура холодной воды на источнике тепла (ЦТП), при отсутствии данных принимается: 5°С для отопительного периода и 15°С для неотопительного периода;

При отсутствии данных температура воды принимается равной следующим значениям: tгв = 55°С, а tц = 50°С. В случае разногласий в определении температур tгв, tц,  их значения определяются на основании специальных испытаний или ориентировочно в зависимости от протяженности циркуляционного кольца и фиксируются двусторонним актом между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией.

2.3.2. Для тупиковой схемы подачи горячей воды количество тепловой энергии, потребленное для подогрева воды, определяется:
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где:

Vгв – объем горячей воды, по расходомеру за расчетный период, м3; 

с – теплоемкость воды равная 1 ккал/кг((С;

ρ – плотность горячей воды, 1000 кг/м3;

tгв  – температура горячей воды, при отсутствии данных температура принимается равной следующим значениям: tгв = 55°С для закрытой системы ГВС и tгв = 65°С для открытой системы ГВС;

tхв    – температура холодной воды, измеренная на источнике тепла (ЦТП), при отсутствии данных принимается 5°С для отопительного периода и 15°С для неотопительного периода.

3. Расчет количества тепловой энергии при временной неработоспособности приборов учета.

3.1. Расчет тепловой энергии при выходе из строя общедомового прибора учета за каждые сутки, но не более 15 суток в течение года, определяется по среднесуточному расходу тепловой энергии за последние трое суток, предшествовавших выходу прибора учета из строя, с учетом поправки на изменение температуры наружного воздуха.
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где:

Qср – среднесуточный расход тепловой энергии за 3 суток, предшествовавших моменту выхода прибора учета из строя (при невозможности – последующих 3 суток), Гкал;

tвн – расчетная температура внутри отапливаемых помещений, принимается в соответствии с таблицей 2, (С;

tнвср и tнвф – температура наружного воздуха, соответственно: средняя за трое суток до  и фактическая  после выхода прибора учета из строя, (С.

Если прибор учета не работает свыше 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет, то расчет тепловой энергии производится на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре и показаний прибора учета, установленного на источнике теплоты (ЦТП), а при его отсутствии -  по расчетным тепловым нагрузкам, указанным в Договоре.

Для определения количества тепловой энергии на горячее водоснабжение среднее количество тепловой энергии определяется как средняя величина за трое характерных суток.

3.2. Расчет тепловой энергии при работе прибора учета на нерасчетных режимах.

При работе прибора учета на нерасчетных режимах в течение времени, зафиксированного прибором по данным распечатки, тепловая энергия в течение времени не работы прибора учета рассчитывается дополнительно и добавляется к количеству тепловой энергии определенному за отчетный период Qи:
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где:

Qи  - тепловая энергия, определенная по показаниям теплосчетчика;

Qmax - тепловая энергия, измеряемое значение которой превышает максимально допустимое значение диапазона измерений;

Qmin - тепловая энергия, измеряемое значение которой ниже минимально допустимого значения диапазона измерений;

QΔt   - тепловая энергия, потребленная при выходе температуры теплоносителя за нормируемый диапазон измерения температур;

Qош   -  тепловая энергия, потребленная в период фиксации прочих кодов ошибки.

3.3. Расчет тепловой энергии при выходе фактического значения измеряемой величины за границы допустимого диапазона измерений прибора, фиксирующего код ошибки Gmax, Gmin  и время ошибки, производится по формулам: 
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где:

Gmax, Gmin – расход теплоносителя, соответствующий максимальному или минимальному значению используемого диапазона, т/ч;

 с     – теплоемкость воды, ккал/кг((С;

t1, t2 – средние температуры теплоносителя за соответствующие периоды времени, которые замерены теплосчетчиком, ˚С;
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- время работы с фиксацией кода ошибки по параметру «расход», ч. 

3.4. Расчет тепловой энергии на срок не более 15 суток в течение года за время работы счетчика при фиксировании ошибки (техническая неисправность, отсутствие электропитания, при выходе температуры теплоносителя за нормируемый диапазон измерения температур и др.) осуществляется по формуле:
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где:

Qи  - тепловая энергия, определенная по показаниям теплосчетчика, Гкал;
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3.5. Расчет количества потребленной тепловой энергии при передаче узла учета тепловой энергии и теплоносителя, установленного у Абонента, в аренду (на баланс) Энергоснабжающей организации:

3.5.1. В случае не предоставления Абонентом доступа представителю Энергоснабжающей организации для снятия показаний приборов учета тепловой энергии, а также выхода приборов узла учета из строя по вине Абонента (механические повреждения, нарушение целостности пломб, несанкционированное вмешательство в монтаж приборов узла учета и несанкционированное подключение теплоустановок), расчет стоимости потребленной Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя производится по показаниям приборов узла учета, установленного на ЦТП, с учетом проектных тепловых нагрузок, а при отсутствии узла учета на ЦТП – по проектным тепловым нагрузкам, зафиксированным в Приложении №2 к Договору. 

3.5.2. В случае выхода из строя приборов учета не по вине Абонента, расчет стоимости потребленной Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя производится на основании показаний приборов учета за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по температуре наружного воздуха до момента восстановления работоспособности приборов учета тепловой энергии.

4. Расчет количества потребленной тепловой энергии по приборам учета, установленным на источнике теплоты (ЦТП).

В случаях отсутствия у Абонента прибора учета или его неисправности более 15 дней в течение года, расчет количества тепловой энергии производится на основании расчетных тепловых нагрузок, зафиксированных в Договоре и показаний приборов узла учета, установленного на  источнике теплоты (ЦТП).

4.1. Расчет количества тепловой энергии, потребленной Абонентами, не имеющими приборов учета, по показаниям прибора учета, установленного на источнике теплоты, производится по формуле: 
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где: 

QЦТП – количество тепловой энергии, определенное по прибору учета, установленному на центральном тепловом пункте, Гкал;

Qт/с  – тепловые потери в разводящих тепловых сетях от ЦТП до Абонентов, Гкал;

Q1 – количество тепловой энергии, зафиксированное приборами учета установленными у Абонентов, присоединенных к данному ЦТП, Гкал.

4.2. Количество тепловой энергии конкретного Абонента, не имеющего приборов учета, определяется по формуле:
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где:

Qраб – суммарное расчетное количество тепловой энергии за отчетный период всех Абонентов с учетом температуры наружного воздуха, не имеющих приборов учета, Гкал;

Qрабi  – расчетное количество тепловой энергии на i Абонента за отчетный период с учетом температуры наружного воздуха, Гкал.

5. Расчет потерь теплоносителя.

5.1. Для открытой системы водоснабжения при наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии, фиксирующих расход теплоносителя на подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе горячей воды, утечка теплоносителя определяется по формуле:

Gут = G1-(G2+Gгв)         т,                              (13)

где:

Gут   - масса теплоносителя, потерянного за расчетный период в разводящих сетях и/или сетях потребителя, т;

G1 , G2 – масса теплоносителя, определяемая по показаниям приборов учета, установленных на подающем и обратном трубопроводе, т;

Gгв- масса сетевой воды по показаниям водосчетчика на трубопроводе горячего водоснабжения, т.

5.2 Для закрытой системы водоснабжения и наличии ЦТП у потребителя, утечка теплоносителя определяется по формуле:

Gут = (G1-G2)+Gn           т,                              (14)

где:
Gn  - масса теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку теплоносителя за отчетный период, определяемая по показаниям подпиточного прибора учета (водомера), т. 

(В соответствии с п. 2.1.3. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, приборы учета устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода).

5.3. При зависимой схеме присоединения систем теплопотребления, наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии, фиксирующих расход теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах, потери теплоносителя определяются как разность объемов теплоносителя, зафиксированных приборами учета на подающем и обратном трубопроводах в отчетном периоде:

Gут = G1-G2        т,                              (15)
5.4. Если разность G1-G2 меньше нуля и величина расхождения не превышает 2,8% (корень квадратный из суммы квадратов допусков расходомеров), величина утечки принимается равной нулю. 

Если указанная разность меньше нуля и величина расхождения превышает значение 2,8%, показания водомеров оцениваются как недостоверные. Расчет потерь теплоносителя осуществляется в соответствии с п.3.1 настоящего Порядка.

5.5. Потери тепловой энергии, связанные  с потерями теплоносителя, определяются по формуле:
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5.6. При отсутствии приборов учета потребителю 1 раз в год выставляется счет за наполнение системы теплоснабжения в объеме равном полуторакратному объему заполнения системы теплоснабжения и ежемесячно в отопительный сезон - нормативная часовая подпитка, равная 0,25 % от объема заполнения системы теплоснабжения и тепловых сетей потребителя.

6. Расчет количества тепловой энергии при отсутствии прибора учета у потребителя и на источнике теплоты (ЦТП) или при одновременном выходе их из строя на срок более 15 дней в году.

6.1. При отсутствии приборов учета у потребителя и на ЦТП или при одновременном выходе их из строя на срок более 15 суток в году, определение количества тепловой энергии, поставляемой Ресурсоснабжающей организацией Абонентам, производится расчетным методом по расчетным тепловым нагрузкам, зафиксированным в Договоре.

6.2. Исходные данные для расчета количества фактически потребленной тепловой энергии.

Исходными данными для планирования и расчета количества фактически потребленной тепловой энергии потребителями являются:

- расчетные тепловые нагрузки (из Договора);

- данные о фактической температуре наружного воздуха (представляются Московским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  (МосЦГМС).

6.3. Расчет количества тепловой энергии.

6.3.1. Общее количество тепловой энергии, потребленной Абонентом определяется по формуле:
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где  к потребленной тепловой энергии следует относить:

Qот – количество тепловой энергии, потребленное на отопление;

Qв – количество тепловой энергии, потребленное на вентиляцию и кондиционирование; 
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– количество тепловой энергии, потребленное на горячее водоснабжение;

Qсуш – количество тепловой энергии, потребленное на сушку; 
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– количество тепловой энергии, потребленное на технологию.

6.3.2. Расчет количества тепловой энергии на отопление.

Количество тепловой энергии, потребленной на отопление определяется по формуле:
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где:
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 - расчетная максимальная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

n - число часов работы системы отопления в сутки (при отсутствии иных данных принимается равным 24 часам);

Nот  - количество дней работы системы отопления в расчетном периоде, сут.;
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[image: image25.wmf]- температуры внутреннего воздуха, (С;
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– фактическая температура наружного воздуха за расчетный период, (С;
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– расчетная (проектная) температура наружного воздуха принимаемая в соответствии с годом постройки здания (-26 или -28 (С);

Среднемесячные температуры наружного воздуха для Московской области в отопительный сезон приведены в таблице 1:  

Таблица 1

	Месяц
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	t(С
	- 7,8
	-7,1
	-1,3
	+6,4
	13
	+5,2
	-1,1
	-5,6


При  отсутствии данных температура  внутреннего воздуха для жилых и общественных  зданий  принимается  по данным таблицы 2:     

Таблица 2
Средняя температура внутреннего воздуха для зданий различного назначения

	Наименование зданий
	Средняя температура

внутреннего воздуха ti,

((С)

	Гостиницы, общежития, административные здания
	18-20

	Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы
	20

	Высшие и средние специальные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры
	16

	Театры, магазины, пожарные депо, прачечные
	15

	Кинотеатры
	14

	Гаражи
	10

	Бани
	25

	    П р и м е ч а н и е. Средняя температура внутреннего воздуха для зданий принята по данным проектов общественных зданий и учреждений обслуживания 


6.3.3. Расчет количества тепловой энергии на вентиляцию и кондиционирование.

6.3.3.1. Количество тепловой энергии на вентиляцию и кондиционирование [6] определяется по формуле:
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где: 
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- максимальная расчетная часовая нагрузка на вентиляцию, кондиционирование, Гкал/ч;

mв - число часов работы вентиляции в сутки,  ч;
Nв  - продолжительность расчетного периода, сут.;
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- температура воздуха внутри помещения, (С;
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– фактическая и расчетная (проектная) температура наружного воздуха за расчетный период, ºС.

6.3.3.2. При неработающей автоматике системы вентиляции и кондиционирования и отсутствии проектных данных о времени работы вентиляции и кондиционирования, время работы систем воздушного отопления (вентиляции) принимается равным 24 часа.

6.3.3.3. Расчетная  температура  наружного  воздуха для систем вентиляции (-15 оС, -26 оС, -28 оС) определяется в соответствии с проектом и указывается в Договоре.

6.3.4. Расчет количества тепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение.

Расчет количества тепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение потребителей, производится по формуле:
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где  
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–  среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

( - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному, принимаемый, при отсутствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8, для предприятий - 1,0.

Nгвс - количество дней в расчетном периоде, сут.;
r - количество часов работы системы в сутки, принимается равным 24 часам;
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- температура горячей воды, при отсутствии данных температура принимается равной следующим значениям: tгв = 55°С для закрытой системы ГВС и tгв = 65°С для открытой системы ГВС ;
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 - температура холодной воды фактическая;
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- температура холодной воды проектная, в отопительный период принимается равной  +5оС, в неотопительный период - +15 оС;  

6.3.5. Расчет количества тепловой энергии на сушку.

6.3.5.1 Количество тепловой энергии, потребленной сушильной установкой и тепловой завесой рассчитывается по формуле:
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где 

q суш – расчетная часовая нагрузка на сушку, Гкал/ч;

nсуш- количество часов работы сушильной установки, тепловой завесы в сутки, ч;

Nсуш - продолжительность работы сушильной установки, тепловой завесы, сут.;

6.3.5.2. Время работы тепловой завесы и сушильной установки при отсутствии проектных данных принимается равным времени работы Абонента в сутки.

6.3.5.3. При отсутствии данных об отключении сушильная установка работает круглогодично (кроме ремонтного периода).

6.3.6. Расчет количества тепловой энергии, потребленной на технологию.

Расчет количества тепловой энергии, потребленной на технологические нужды потребителей определяется по формуле:
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где:
qтех–  расчетная нагрузка на технологию, Гкал/ч;

Nтех - количество дней работы Абонента в расчетном периоде, сут.;
nтех- количество часов работы системы в сутки, ч.
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